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[bookmark: _Toc28207]需求说明
[bookmark: _Toc28008][bookmark: _Toc4879]需求概述
随着各水司营收平台及物联网和集抄平台的上线投产，在实际操作中发现多平台之间水表数据维护和自动抄表多有不便，本文档将明确厂家、水司用户、数科公司多角色与物联网平台、集抄平台、营收平台多方之间关于远传水表的维护及抄表数据交互需求。
物联网平台：维护各类物联感知设备，接收设备的数据，为各类设备进行维护管理。
集抄平台：物联网平台收到的水表数据后，会传到集抄平台，集抄平台管理水表。
[bookmark: _Toc11190][bookmark: _Toc17697]已上线营收系统流程
营收平台：
1) 营收平台定时调用【厂家信息接口】获取水表厂家信息。
2) 水表厂家填写水表信息模板后，由水司用户导入营收平台的表务管理模块，营收平台调用【水表数据推送接口】将水表信息推送至集抄平台，集抄平台即可完成水表注册并接收水表上传数据。
3) 水司完成水表安装并完善营收平台立户/换表信息后，营收平台调用【水表用户信息同步接口】将水表用户信息推送至集抄平台。
4) 营收平台根据各水司需求定时调用【物联网平台通用接口-实时数据接口】获取抄表数据。（改为根据用户号+水表编号同时匹配获取）


[image: ]
注：图片上的供应商改为厂家
[bookmark: _Toc3893]未上线营收系统流程
[image: 1b189aa93c45d8248131f5192a1cd16]
注：图片上的供应商改为厂家
[bookmark: _Toc2284]页面功能及接口
[bookmark: _Toc28897]物联网平台
[bookmark: _Toc16956][bookmark: _Toc25320]厂家信息接口
功能：营收需获取厂家列表信息，用于后续用户信息同步的标志字段

接口：
[image: IMG_256]
注：图片上的供应商改为厂家
接口url：http://IP:端口/readMeter
Headers属性："orderType"：getFactory
加密方式同通用接口：使用appId取密钥进行加解密

营收端发送报文的参考样式：
{
    "encrypt": "AJbu0rLxmcJYmbohIz78XVJRhh6m0zMi",
    "appId": "营收系统的APPID",
    "uptime": 1637627700039   //发送时间
}

返回结果：

{
    "retCode": 0,
    "retVal": [
        {
            "factoryCode": "001",
            "factoryName": "宁波水表厂"
        },
        {
            "factoryCode": "002",
            "factoryName": "智恒水表"
        }
    ]
}


[bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc21392]厂家设备信息管理模块功能开发
描述说明：科技公司物联网管理员统一管理接入的水表型号及协议，可按水司、厂家、型号等信息进行条目添加与修改；

查询条件：水司名称（模糊搜索）、厂家编号、厂家名称（模糊搜索）、水表型号、设备口径（范围）、连接方式（下拉框选择）、IWaterGateway（模糊搜索）、IWaterGatewayPort

显示的列：水司名称、厂家编号、厂家名称、水表型号、协议名称、IWaterGateway、IWaterGatewayPort、最近修改人、最近修改时间

支持功能：查询、显示列表、下载模板（参考附录模板1）、上传数据（相同的做修改）、新增、编辑、查看详情、导出（选中导出、全部导出）

原型图例：（具体页面元素以上述描述为准）

[image: ]

[image: ]
新增、编辑界面：
[image: ]


[bookmark: _Toc4725][bookmark: _Toc8208]表务对接日志
[bookmark: _Hlk103323705]描述说明：用于物联网管理员查看营收系统推送到集抄的水表及用户信息的同步日志。

查询条件：水司、同步类型（设备信息、用户信息）、请求内容（模糊搜索）、响应内容（模糊搜索）、日志时间（范围）

[bookmark: _Hlk103323733]显示的列：水司、同步类型、请求时间、请求内容、响应内容
支持功能：查询、显示列表、查看详情、导出（选中导出、全部导出）

[image: ]
[bookmark: _Toc18197]集抄平台
[bookmark: _Toc12532][bookmark: _Toc13482]厂家设备信息管理
描述说明：用于水司管理员查看本水司已对接的水表协议信息，水表设备参数。

查询条件：厂家编号、厂家名称（模糊搜索）、水表型号、设备口径（范围）、连接方式（下拉框选择）、IWaterGateway（模糊搜索）、IWaterGatewayPort

显示的列：水司名称、厂家编号、厂家名称、水表型号、协议名称、IWaterGateway、IWaterGatewayPort

支持功能：查询、显示列表、查看详情、水表设备参数修改（除协议信息外）

原型图例：（具体页面元素以上述描述为准）

[image: ]


[image: ]
[image: ]
详情：
[image: ]
[bookmark: _Toc27506][bookmark: _Toc18195]厂家供货设备管理
描述说明：用于水司管理本水司水表设备信息（各厂家提供的水表导入、修改等）。

查询条件：厂家编号、厂家名称（模糊搜索）、水表型号、厂家水表编号、表身码、IMEI号、IMSI号、状态、最近修改时间（范围）

显示的列：厂家编号、厂家名称（模糊搜索）、水表型号、厂家水表编号、表身码、IMEI号、IMSI号、状态、最近修改人、最近修改时间

支持功能：查询、显示列表、查看详情、下载模板（参考附录模板2）、上传数据、新增、编辑、导出（选中导出、全部导出）

原型图例：（具体页面元素以上述描述为准）
[image: ]
[image: ]
新增、编辑界面：
[image: ]

[bookmark: _Toc24932][bookmark: _Toc4662]水司批量导入水表数据（无营收系统时-不含用户信息）
无营收系统的情况下，可以由水司集抄管理员根据厂家提供的水表发货清单（按模板《厂家水表信息模板（厂家提供）V1.0》）导入集抄系统，同时生成物联网水表记录（状态为：未启用)


处理逻辑：新增、换表统一使用此接口；
      新增根据水司编号，厂家编号，厂家名称，厂家水表编号，同步绑定到集抄对应的水表上，如果为找到匹配的返回失败；
      换表：已绑定水表用户号的，根据水表用户号判断厂家水表编号出现变更，原水表变为注销状态，新水表绑定到此用户信息上。
       处理结果都要保存处理日志，并提供展示

[bookmark: _Toc8068][bookmark: _Toc20759]水表数据推送接口
处理逻辑：当有营收系统时，收到的水表清单《厂家水表信息模板（厂家提供）V1.0》先导入营收的表务仓库中，由营收推送新表数据到集抄的厂家水表信息中。水表数据过多则分批传，营收可点击按钮进行立即传输操作。

需求：
同步时间点：每天凌晨1点
每个请求同步最大水表数量：100条

[image: IMG_256]

接口url：http://IP:端口/meterSynchronization
Headers属性："orderType"：waterMeterSynchronization

营收推送水表数据到物联网的水表管理表中
营收加字段IMEI、IMSI、表身码
集抄系统根据厂家编号对厂家水表编号、通讯模块号、IMEI（如有）、IMSI（如有）做重复值校验
[bookmark: _GoBack]
提供字段：
	参数项
	参数名称：
	类型
	是否必填

	companyCode
	水司编号
	String
	是

	factoryId
	厂家编号
	String
	是

	factoryName
	厂家名称
	String
	是

	factoryCode
	厂家水表编号
	String
	是

	model
	水表型号
	String
	是

	sn
	通讯模块号
	String
	是

	imei
	IMEI号
	String
	是

	imsi
	IMSI号
	String
	是

	meterStatus
	水表状态
	String
	是




{
  "encrypt": "INRzRgCmvt20f1ia+H30IeDZ6Op/KJaDokup3ft9VqffW/hrixAU1TCgOB6HKSu6",
  "appType": "jc",
  "appId": "营收系统的appId",
  "companyCode": "C021039",
  "datas": [
    {
      "companyCode": "C021039",
      "factoryId": "001",
      "factoryName": "宁波水表厂",
      "factoryCode": "1111111115",
      "model": "LXSY-15F",
      "sn": "1111111115",
      "imei": "1111111115",
      "imsi": "1111111115",
      "meterStatus":"启用"
    }
  ],
  "uptime": "1660206753790"
}

返回结果：
返回添加成功的数量、失败列表（包含失败原因）

{
    "success": "95",
    "appId": "营收系统的APPID",
    "datas": [
		 {
            "message": "已有",
            "factoryCode": "11111111",
...
        },
        {
            "message": "已有",
            "factoryCode": "11111112",
...
        },
...
    ],
    "uptime": 1637627700039   //发送时间
}



[bookmark: _Toc2551][bookmark: _Toc2040]水表用户信息同步接口
处理逻辑：营收系统在每日固定时间将更新的用户信息通过接口传输到物联网平台进行用户信息的更新。信息更新是根据厂家水表编号进行关联，营收可点击按钮进行立即传输操作。

需求：
同步时间点：凌晨1点
每个请求同步最大水表用户数量：100条

提供营收同步用户信息的接口
[image: IMG_256]
接口url：http://IP:端口/meterSynchronization
Headers属性："orderType"：userDataSynchronization

约定：

提供字段：
	参数项
	参数名称：
	类型
	是否必填

	companyCode
	水司编号
	String
	是

	factoryId
	厂家编号
	String
	是

	factoryName
	厂家名称
	String
	是

	factoryCode
	厂家水表编号
	String
	是

	sn
	通讯模块号
	String
	是

	userCode
	水表用户号
	String
	是

	name
	用户名称(水表名称)
	String
	是

	area
	区域名称(小区名称)
	String
	是

	position
	经纬度 (x,y)
	String
	

	meterType
	用户类型(大表/小表)
	String
	是

	installAddr
	安装地点
	String
	是

	installPosition
	安装位置
	String
	

	installTime
	安装时间
	String
	

	installMan
	安装人员
	String
	

	meterReader
	抄表员
	String
	

	formCode
	表册号
	String
	





加密方式同通用接口：使用appId取密钥进行加解密
规则为：根据水司编号、厂商编号和厂家水表编号修改水表信息
营收端发送报文的参考样式：
{
  "encrypt": "LmiSjZHIgFK6mZNDsItCd+DZ6Op/KJaDokup3ft9VqffW/hrixAU1TCgOB6HKSu6",
  "appType": "jc",
  "appId": "营收的appId",
  "companyCode": "C021039",
  "datas": [
    {
      "companyCode": "水司编号",
      "factoryId": "厂家编号",
      "factoryName": "厂家名称",
      "factoryCode": "厂家水表编号",
      "sn": "通讯模块号",
      "userCode": "用户号",
      "name": "用户名称",
      "area": 区域,
      "position": 经纬度,
      "meterType": "水表类型",
      "installAddr": "安装地点",
      "installPosition": "安装位置",
      "installTime": "安装时间",
      "installMan": 安装人员,
      "meterReader": "抄表员",
      "formCode": "表册号"
    },
    "uptime": 1637627700039   //发送时间
}

返回结果：
返回成功修改的用户数，失败列表（水表用户号）

{
    "success": "95",
    "appId": "营收系统的APPID",
    "datas": [
{
"userCode": "42800000001"，
"errMsg": ""
},
{
"userCode": "42800000002"，
"errMsg": ""
}
...
    ],
    "uptime": 1637627700039   //发送时间
}


[bookmark: _Toc3580]营收平台
[bookmark: _Toc2183]需求
1) 营收平台定时调用【厂家信息接口】获取水表厂家信息。
2) 水表厂家填写水表信息模板后，由水司用户导入营收平台的表务管理模块，营收平台调用【水表数据推送接口】将水表信息推送至集抄平台，集抄平台即可完成水表注册并接收水表上传数据。
3) 水司完成水表安装并完善营收平台立户/换表信息后，营收平台调用【水表用户信息同步接口】将水表用户信息推送至集抄平台。
4) [bookmark: _Toc21252]营收平台根据各水司需求定时调用【物联网平台通用接口-实时数据接口】获取抄表数据。（改为根据用户号+厂家水表编号同时匹配获取）
日志报表
报表查询模块增加水表数据和用户信息两个接口推送情况统计报表，格式营收平台自行确定，两个原则，成功可看数量，失败可看明细。
获取集抄抄表数据
用户编号： userCode（用户编号）
水表编号：factoryCode（厂家水表编号）
[image: ]
[bookmark: _Toc7005]附录
[bookmark: _Toc2128]导入模板
[bookmark: _Toc12804][bookmark: _Toc30510]厂家设备信息模板（水投找厂商）V1.0
[image: ]
注：图片上的供应商改为厂家
[bookmark: _Toc16225][bookmark: _Toc12900]厂家水表信息模板（厂家提供）V1.0
[image: ]
注：图片上的供应商改为厂家
[bookmark: _Toc14862][bookmark: _Toc11906]工程安装水表信息模板V1.0
[image: ]
注：图片上的供应商改为厂家

模板：
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物联网和集抄导入模板1.3.xlsx
厂家设备信息模板（水投找厂商）V1.0

		水司编号		厂家编号		厂家名称		水表型号		设备类型		设备口径(mm)		协议名称		IWaterGateway		IWaterGatewayPort		通讯方式		供电方式		传感方式		精度等级		等级		最小流量		分界流量		常用流量		过载流量		最大读数		报警电压



		说明：

		于物联网平台进行该表管理

		与水表厂商进行适配后，平台管理员将协议信息填入该表

		水司可查看该表数据，不做其他操作





		注：

		1、提供水司导出功能，导出前4列给水表信息模板填充

		2、为防止同名，提供供应商编号























厂家水表信息模板（厂家提供）V1.0

		水司编号		厂家名称		厂家水表编号

Administrator: Administrator:
厂家水表编号必须唯一
		水表型号		通讯模块号		IMEI号		IMSI号		水表状态

																未启用		水表入库

																已启用		用户使用

																注销		换表

				说明：



				无营收系统的情况下：

						水司将所收到的水表信息导入集抄系统，水表状态默认为未启用



				有营收系统的情况下：

						表务系统调用接口推送数据到集抄







				注：

				1、导出时携带水司编号





				备注：

				1、导入时校验是否和当前水司编号一致

				2、通信模块号与IMEI、IMSI号有关联关系，一一对应





工程安装水表信息模板V1.0

		水司编号		厂家名称		厂家水表编号		通讯模块号		水表用户号		水表名称(用户名称)		区域名称(小区名称)		经纬度 (x,y)

wind: wind:
大表必填		用户类型(大表/小表)		安装位置		安装地点		安装时间		安装人员		抄表员		表册号







				和营收对应

				红色是必填项，工程队提供信息时的必填项

				经纬度如果用户类型是大表，则必填（否则调度系统无法显示水表位置）



				该模板用于营收系统未建的情况下，由集抄这边先录入用户信息



				备注：

				1、导入时校验是否和当前水司编号一致



































流程说明







		前置同步数据字典： 供应商需从物联网同步给营收系统

		一、预处理：供应商供货设备批量导入后就可以自动生成水表记录（水表状态：未启用）

		二、两种水表抄表数据模式：

		1、营收那边水表安装后数据同步过来				同步

		1）营收那边走流程





		2、未上营收系统及工程批量安装：

		1）选择水表导出成模板或自行按空模板编写完整：供应商名称，供应商水表编号，表身码，？？？？《运管确认》

		2）模板数据导入，根据供应商名称、供应商水表编号为主键，同步更新导集抄水表中（水表状态:启用）； 同步时表身码做校对



		三、和营收系统的数据同步（上营收系统的情况下）

		1）

		同步主键：		供应商编号		供应商名称		供应商水表编号











		供应商水表信息导入流程：

		说明：



		无营收系统的情况下：

		水司将所收到的水表信息导入集抄系统，水表状态默认为未启用



		有营收系统的情况下：

		表务系统调用接口推送数据到集抄，水表状态默认为未启用
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